|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П/П | АДРЕС | БАЙТ | БИТ | ЗНАЧЕНИЕ | ФУНКЦИЯ | Примечание |
| 1 | 2B | 0 |  | - | Мощность ТСС1 младший разряд | Цена  младшего разряда  ; |
| 2 | 1 |  | - | Мощность ТСС1 старший разряд |
| 3 | 2 |  | - | Мощность ТСС2 младший разряд |
| 4 | 3 |  | - | Мощность ТСС2 старший разряд |
| 5 | 4 |  | - | Мощность ТСС3 младший разряд |
| 6 | 5 |  | - | Мощность ТСС3 старший разряд |
| 7 | 6 |  | - | Мощность ТСС4 младший разряд |
| 8 | 7 |  | - | Мощность ТСС4 старший разряд |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П/П | АДРЕС | БАЙТ | БИТ | ЗНАЧЕНИЕ | ФУНКЦИЯ | Примечание |
| 1 | 2С | 0 | 0 | - | TCC1 КЗ | 0-отсутствует;  1-присутствует. |
| 2 | 1 | - | TCC1 Отказ |
| 3 | 2 | - | TCC1 период 1 с. |
| 4 | 3 | - | TCC1 период 8 с. |
| 5 | 4 | - | ТСС1 Стружка |
| 6 | 1 | 0 | - | TCC2 КЗ |
| 7 | 1 | - | TCC2 Отказ |
| 8 | 2 | - | TCC2 период 1 с. |
| 9 | 3 | - | TCC2 период 8 с. |
| 10 | 4 | - | ТСС2 Стружка |
| 11 | 2 | 0 | - | TCC3 КЗ |
| 12 | 1 | - | TCC3 Отказ |
| 13 | 2 | - | TCC3 период 1 с. |
| 14 | 3 | - | TCC3 период 8 с. |
| 15 | 4 | - | ТСС3 Стружка |
| 16 | 3 | 0 | - | TCC4 КЗ |
| 17 | 1 | - | TCC4 Отказ |
| 18 | 2 | - | TCC4 период 1 с. |
| 19 | 3 | - | TCC4 период 8 с. |
| 20 | 4 | - | ТСС4 Стружка |